附件：
	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	汇聚交换机
	1.24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化交流电源和风扇。 
2. 交换容量672Gbps/6.72Tbps 
3. 包转发率171Mpps 
4. 支持动态路由协议（RIP、OSPF）、VSU、802.X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合 
5. 支持云管理&本地管理。
	1台
	3000
	3000

	2
	核心交换机
	1.交换容量≥38.4Tbps/168Tbps，转发性能≥7200Mpps/36000Mpps，
2.可提供GT口≥24个，SFP口≥24个，1G/10G SFP+光口≥4个，自带16个千兆光模块
3.独立业务插槽数≥8个
4.为提高设备及整网稳定性，要求设备支持灵活插卡，模块化设计；
5.采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接且与主控引擎、业务板硬件分离，业务或交换网板槽位采用竖插槽方式设计
6.为保障业务安全，产品具备安全特性。支持特殊协议网关、出入栈策略、一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等；提供流量限速、会话限制、URL过滤、报文过滤等多种安全特性。
7.支持终端识别，具有终端识别模型，用户管理、提供WEB、MAB、PPPOE、802.1X等多种认证方式。
8.支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像
9.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理
10.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
11.N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，热备设备和外围设备通过聚合链路连接，如果其中一台设备或者一条成员链路出现故障，切换到另一条成员链路的时间毫秒级。
12.设备支持云管理功能：支持网络设备基本信息监控功能，支持状态监控，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持智能运维、移动运维、一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告。
13.支持在服务器上创建不同的业务模板，并支持图形化界面提前规划各端口业务；支持端口绑定设备区域位置（如楼栋、楼层）。
14.支持内嵌版SDN，可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对一体机的不同端口绑定不同配置模板。
[bookmark: _GoBack]15.支持内嵌版SDN，可对出厂预置管理软件和业务模板进行免安装极速部署，零配置开局上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置。当室内远端模块出现故障，支持替换用的新设备零配置替换，新设备接线后，配置自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。
	1台
	36000
	36000

	合计：39000元

	[bookmark: OLE_LINK1]备注：以上设备需质保3年、包含恢复本校原有核心交换机配置



