鼓楼区鼓西街道社区卫生服务中心污水处理器、发电机参数
一、污水处理器2台
1、额定处理量30L/h，适配2台牙椅、检验科1个下水道；工艺：初级过滤+臭氧消毒+沉淀，无需投加化学药剂。
2、水泵：具备自吸和自流双进水方式，进水流量≥1.8m³/h。 
3、控制系统：手动 / 自动；具备液位自动感应功能，有水运行、无水待机。 
4、臭氧产量应满足GB18466-2005对医疗机构污水消毒的要求，提供臭氧产量参数及匹配说明，臭氧投加量不低于 50mg/L。
5、整机外形、进水/出水接口规格适配现场管路；自带污水箱体，无需土建水池。 
6、执行标准 GB18466‑2005；全自动运行无需专人值守。 
7、售后：质保期12个月（自验收合格之日起算）；报修2小时内电话响应，本地 24h内上门；质保期满仅收取材料工时费；现场免费操作培训，提供操作手册。
8、报价为含税总价：包含设备采购、辅材采购、设备运输、水电施工安装及测试、根据中心后期规划移机费用、税费、安装过程垃圾处理费等所有费用。
二、发电机1台
1、额定频率(Hz)：50，额定功率≥7.5kW
2、启动系统：两用(电动、手动），额定电压230v、380v
3、油箱容量≥25L，燃料类型：汽油
4、连续工作时间(hr): 8小时
5、噪音(dB(A)：(7米处)：≤75
6、需确保发电机能直接使用
[bookmark: _GoBack]8、自验收合格之日起算质保期≥1年，质保期内提供24小时应急服务保障，接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场处理。
9、报价为含税总价：包含设备采购、辅材采购、设备运输、水电施工安装及测试、根据中心后期规划移机费用、税费、安装过程垃圾处理费等所有费用。

