
附件1：
	货物类项目及要求：
	序号
	商品名称
	[bookmark: _GoBack]规格参数
	数量
	最高限价单价（元）
	最高限价总价（元）

	1
	速印机
	A3幅面高端机，一体化速印机基本功能：A3扫描、A3印刷幅面、A3走纸；制版方式：热敏数码制版；印刷方式：蜡版穿孔印刷；读稿方式：原稿固定式：单页稿、书本稿（10KG 以下）；原稿尺寸：最大 297mmx432mm；ADF载稿量：100张（64g/m2）；显示面板：5.7 英寸 TFT型QVGA彩色液晶触摸屏；纸张尺寸：最大 320mmx450mm，最小100mmx148mm（相当于明信片尺寸）；印刷幅面：最大290mmx423mm；载纸量：1500张（64g/m2优质纸）；纸张类型：45-210g/ m优质纸、中质纸、再生纸、信封、明信片；缩放倍率等倍率：100%；定比缩放61、70、81、86、115、122、141、163%；无级缩放：50-500%；周边空白：90-99%；分辨率：原稿读取：600dpix 600dpi 原稿写入：300dpix 600dpi 版纸穿孔密度：600dpix 600dpi；图像类型：文本、图像、文本〉图像、图像〉文本、插图、铅笔、粗网点、细网点；浓度调整：读取浓度调整（5档）、制版浓度调整（5档）、印刷浓度调整 （5档）；制版时间：18秒（A4100%）；印刷速度：45-135张/分钟（5档可调）+155张/分钟（最高速时）；印刷位置调整：纵向：电动±15mm；横向：手动±10mm；油墨供给方式：全自动1000ml油墨K84型号；版纸供给方式：全自动（约200版/卷K58版纸）；卸版方式：全自动卸版容量55版；各种检测功能：原稿尺寸、纸张尺寸、纸张有无、版纸剩余量、版纸用完、卸版数计数、卸版盒满、油墨用完、厚纸设定、双张检测、原稿设置错误检测；其他功能：省墨模式、一版多制（2、4、8、16、一版多制、任意： 最大 5x5= 一版 25 制、二合一）、书影消除、原稿编辑（编辑、裁切）、保密功能、窄纸设定功能、重复计数功能、分组/原稿分组印刷张数输入功能、张数限制功能（0-9999张）、顶部风扇风量调整功能、语言设定、长纸张模式功能和操作设定记忆功能 （9套）、快捷图标设定（5个图标）、状态指示灯功能（2色3模式）、图像旋转（90，180°）、最佳印刷设定、各速度压印压力自动控制功能、再次制版功能、原稿浓度读取功能、纸张类型设定（标准、厚纸）、匀墨功能（3 模式）、预打印、间隔印刷（2 模式、计时器设定）、休眠模式、自动断电功能、油墨补给模式、自动重设功能、原稿预览功能、液晶明亮度调整、日期和时间设定、蜂鸣器设定（3模式、音量调整）；计算机接口：无（选购）；机器重量：102kg。
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